**JA-180B玻璃破碎探测器**



该探测器是一使用简便，且具有高度可靠性的专业防盗设备。同时，该探测器的监测范围为一整个房间（与窗户多少无关）。由于同时监测室内空气压力与声音状况，并且采用了先进的数字处理技术，从而不仅对各种玻璃破碎时发出的声音具有高度的灵敏度，同时具有良好的防误报特性。同时，由于探测器应用了尖端的无线通讯技术，从而确保了无线通讯过程的安全可靠性。通常，该探测器进行周期性自我检测，并定期向报警主机汇报本身的工作状态，如此，使得整个无线报警系统均处于全面巡检的状态。此探测器可用GBT-212测试仪来测试。

产品特性和探测范围

 俯视图 侧视图

LED灯

锂电池供电

灵敏度调节

**技术参数**

电池： 锂电池14500，3.6V

电池寿命：约3年

通讯范围：空旷100米

探测范围：9M

工作环境：-10至40°C

尺寸：107\*28\*24mm

重量：55g