# IF-6400X电话扩展模块介绍

扩展电话模块支持3组中心电话号码报警、8组用户号码报警、1组布防号码上报、1组撤防号码上报。

**1、接线说明**

将电话外线水晶头插到标有“外线”的插口上，将用户电话插到标有“电话”的插口上。在报警时，报警主机会使用该电话线，同时切断用户电话。

**2、号码设置**

1) 号码最多可以设置16位。

2) 如果只有接警中心，不需要报警给用户，只需要设置中心号码，其他用户号码请清除。

3) 如果没有接警中心，请清除所有中心号码。

4) 如果没有撤布防中心，请清除所有撤布防中心号

**3、通过电话远程撤布防**

1) 使用该项功能，请设置振玲次数1-9，表示主机在接收到这么多次振玲后提机进入电话撤布防过程，一般情况，

为了尽量不影响用户接听电话，建议振玲次数设置在5次以上。

2) 电话撤布防过程：多次振玲🡪报警主机提机🡪1秒钟“嘟…”提示音🡪提示音结束后输入4位安装密码🡪按下“\*”或者“#”进行布撤防🡪密码正确🡪布撤防成功（若密码错误，3声错误提示）

**4、用户电话报警**

1) 报警信息：防区报警、紧急求助、主机被撬。

2) 报警过程：拨打用户电话或手机🡪 用户接听🡪 会有“语音报警声音”的报警提示音🡪 用户按电话的“#”键（此时可以快速地多按几次，直到报警主机挂机为止）🡪 警主机挂机，报警结束。如果用户没有接听或者接听

后没有按“#”键确认，报警主机30秒后会拨打下一个用户电话，直到有人接听后确认为止。

**5、与接警中心连接使用**

1) 报警信息：防区报警、紧急求助、主机被拆除以及拆除恢复、交流断电、直流欠压、防区报警恢复正常（可以

编程选择是否上报）、报警主机撤布防信息（可以编程选择是否上报）、报警主机设备在线信息（可以编程选

择是否上报以及定期上报的时间间隔）。

2）报警格式为 Contact ID(简称CID)协议，可以与安定宝以及支持CID协议的中心连接使用。在使用之前，必须从


中心管理员处拿到该报警主机的ID号，然后编程（请参考编程列表中的功能码为7的“接警中心账户”）。

3) 报警过程：拨打中心号码🡪 中心提机🡪 中心送握手信号🡪主机送报警信息🡪 中心正确接收到报警信息后发送

应答信号🡪主机接收到应答信号后挂机，报警结束。如果此时中心占线或故障，报警主机会再次拨打中心号码，

最多尝试30次，如果都不成功，报警主机会取消当前报警，不再拨打中心号码。

4) 如果设置了布撤防上报中心的电话号码，一旦由撤防到布防或由布防到撤防，会自动拨打该号码，拨完后等待布撤防上报中心的等待时间结束，自动挂机。

****